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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产50亿只电池盖帽扩建项目

	项目代码
	2507-410704-04-01-350916

	建设单位联系人
	葛欢欢
	联系方式
	

	法人代表
	秦宜胜（         ）

	建设地点
	[bookmark: OLE_LINK1]新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区新乡市奇宏电子有限公司院内

	地理坐标
	113度52分20.499秒，35度22分52.768秒

	建设单位名称
	新乡市奇宏电子有限公司

	统一社会信用代码
	914107040868995112

	国民经济
行业类别
	C3399 其他未列明金属制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十、金属制品业33：68铸造及其他金属制品制造339

	建设性质
	新建（迁建）
改建
☑扩建
[bookmark: OLE_LINK18]技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	新乡市凤泉区发展和改革委员会
	项目备案文号
	/

	总投资
（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	60

	环保投资占比（%）
	6%
	施工工期
	2025年12月-2026年2月

	是否开工建设
	☑否
是：        
	用地（用海）
面积（m2）
	100（依托现有，不新增用地）

	专项评价设置情况
	表1-1          与专项评价设置原则对比一览表
	专项评价的类别
	设置原则
	与本项目对比

	大气
	排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。
	本项目排放的废气污染物为颗粒物、非甲烷总烃，不涉及有毒有害物质。

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；
新增废水直排的污水集中处理厂。
	本项目不涉及废水。

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量3的建设项目。
	本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，无需设置环境风险专项评价。

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
	本项目不涉及河道取水，无需设置生态专项评价。

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
	本项目不涉及海洋工程，无需设置海洋专项评价。

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


综上所述，本项目不需要进行专项评价分析。

	规划情况
	1、规划文件名称：《新乡市新能源电池专业园区发展规划（2022-2035）》
2、审批机关：凤泉区人民政府，报新乡市园区办备案
3、审批文件名称及文号：区政府第11次常务会议工作部署（凤泉区人民政府第4期政府工作部署）

	规划环境影响评价情况
	1、规划环境影响评价文件：《新乡市新能源电池专业园区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》
2、召集审查机关：新乡市生态环境局
3、审查文件名称及文号：《新乡市生态环境局关于新乡市新能源电池专业园区发展规划（2022-2035）环境影响报告书的审查意见》（新规环审查[2023]1号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、本项目与新乡市新能源电池专业园区准入条件和负面清单相符性分析
（1）本项目位于新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区新乡市奇宏电子有限公司院内，属于新乡市新能源电池专业园区东片区，项目与新乡市新能源电池专业园区东片区准入条件、负面清单相符性详见表1-2和表1-3。
表1-2       与园区环境保护准入条件相符性分析一览表
	类别
	准入条件
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	1.鼓励依托龙头企业发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的企业和项目，进一步补链、延链、强链。
	本项目位于新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区新乡市奇宏电子有限公司院内，属于新乡市新能源电池专业园区东片区。本项目属于铸造及其他金属制品制造业，与园区东片区产业定位相符、与园区功能分区规划相符，允许入驻。经查阅《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。
	符合

	
	2.园区引入项目应符合园区产业定位、产业发展规划、《产业结构调整指导目录》（以最新版为准）及相关环保政策、行业审批原则、行业准入条件等要求。
	
	符合

	
	3.表面处理产业园内可入驻电池及其他产业相关的电镀项目，园区内表面处理产业园外仅入驻主导产业相关的电镀项目，禁止在凤泉区其他区域引入电镀项目。
	/
	不涉及

	
	4.鼓励引入与电池相关的研发项目，允许科创中心依托现有医药、新材料等产业进行研发、试验。
	本项目属于铸造及其他金属制品制造业，产品为电池盖帽，属于电池相关的研发项目，允许入驻。
	符合

	
	5.园区内现有化工企业在不扩大用地规模、“增产减污”或“增产不增污”的条件下，可在产业链上适当发展。
	/
	不涉及

	
	6.禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
	[bookmark: OLE_LINK11]本项目使用低VOCs含量的HLI-T10A型电池密封胶，不属于生产和使用高VOCS含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。
	符合

	
	7.新建非铅酸电池回收项目应入驻西片区。
	本项目为扩建项目，属于铸造及其他金属制品制造业，不属于非铅酸电池回收项目。
	符合

	
	8.禁止新、改、扩建“两高”项目，与主导产业相关的项目除外。
	本项目不属于“两高”项目。
	符合

	
	9、新建、改建、扩建项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
	本项目为扩建项目，符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
	符合

	污染物排放管控
	1.引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品水耗、能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国内先进水平或国际领先水平。
	本项目生产工艺、设备、污染治理技术、单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标均能达到国内同类行业先进水平。
	符合

	
	2.鼓励现有电池制造企业采用先进生产及污染治理工艺，提高清洁生产水平。
	[bookmark: OLE_LINK15]本项目为扩建项目，本项目属于铸造及其他金属制品制造业，不属于电池制造业。
	符合

	
	3.规范表面处理产业园电镀项目建设，电镀生产线离地架空建设；配套的废气、废水处理设施必须采用可靠、成熟的处理工艺，确保正常运行，做到达标排放。
	本项目属于铸造及其他金属制品制造业，不涉及电镀生产线。
	/

	
	4.园区内镀铬、镍、铅、镉的电镀工段废水（包括含铬钝化、镍封、退镍工序等）及相应清洗废水应全部回用，其他废水经厂内污水处理设施处理后尽可能回用。
	本项目属于铸造及其他金属制品制造业，不涉及电镀工段。
	/

	
	5.电池回收项目应采用较为先进的电池回收工艺。
	本项目属于铸造及其他金属制品制造业，不属于电池回收项目。
	/

	
	6.新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施。
	本项目为扩建项目，项目使用低VOCs含量的HLI-T10A型电池密封胶，涂胶工序产生的有机废气经收集后引至“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后达标排放。
	符合

	
	7.新建项目的污染物排放指标需满足区域用水、排水及水污染物总量控制指标要求。
	本项目为扩建项目，不项目不涉及废水。
	符合

	
	8.强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。
	本项目为扩建项目，将严格按照环评及“三同时”管理，满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉PM与涉VOCs企业的相关要求进行建设。
	符合

	环境风险防控
	1.规范园区建设，对涉重行业及化工企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。
	/
	/

	
	2.有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。
	本项目为扩建项目，本项目属于铸造及其他金属制品制造业，产品为电池盖帽，不属于有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等行业。
	符合

	
	3.高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。
	本项目选址不属于高关注地块。
	符合


（2）项目与新乡市新能源电池专业园区负面清单对照分析如下：
表1-3          与园区负面清单相符性分析一览表
	类别
	负面清单
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	1.禁止不符合新乡市、河南省、国家等重金属污染防控政策要求的项目入驻。
	本项目不涉及重金属。
	符合

	
	2.禁止不符合《废电池污染防治技术政策》、《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范》的电池回收项目入驻。
	本项目为扩建项目，本项目属于铸造及其他金属制品制造业，产品为电池盖帽，不属于电池回收项目、铅酸电池回收项目、铅酸电池项目。
	符合

	
	3.禁止铅酸电池回收项目入驻。
	
	符合

	
	4.禁止新建铅酸电池项目入驻。
	
	符合

	
	5.禁止与主导产业无关的“两高”项目入驻。
	本项目不属于“两高”项目。
	符合

	
	6.禁止引入钢铁、水泥、平板玻璃、铅蓄电池、皮革鞣制加工等不符合园区产业定位且污染较重的项目。
	本项目为扩建项目，本项目属于铸造及其他金属制品制造业，产品为电池盖帽，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、铅蓄电池、皮革鞣制加工等行业，不属于电镀、电池行业。
	符合

	
	7.禁止入驻达不到《电镀行业清洁生产评价指标体系》、《电池行业清洁生产评价指标体系》清洁生产先进水平要求的项目。
	
	符合

	
	8.西片区：表面处理产业园区外禁止入驻与主导产业不符的独立电镀项目。
东片区：科创中心禁止化学原料及化学制品制造业生产性项目入驻。
	本项目位于新乡市新能源电池专业园区东片区，本项目属于铸造及其他金属制品制造业，不属于化学原料及化学制品制造项目。
	符合

	污染物排放管控
	1.禁止新建燃煤锅炉项目。
	本项目不涉及锅炉。
	符合

	
	2.入驻企业使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等涉VOCs工序禁止采用低效治理技术。
	本项目不涉及使用溶剂型涂料。
	符合

	
	3.禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂项目，限制喷漆工序使用含苯漆料。
	本项目使用低VOCs含量的HLI-T10A型电池密封胶，不属于生产和使用高VOCS含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目，不涉及漆料。
	符合

	资源开发利用要求
	禁止入驻重金属利用率和单位产品每次清洗取水量低于国内清洁生产先进水平的项目。
	本项目不涉及重金属。
	符合


根据《新乡市新能源电池专业园区发展规划（2022-2035）-用地规划图（2035年）》（附图二），项目所占用地为二类工业用地，符合新乡市新能源电池专业园区总体发展规划要求。
2、本项目与新乡市新能源电池专业园区总体发展规划环评结论及审查意见的相符性分析
表1-4    与集聚区规划环评结论及审查意见相符性分析一览表
	序号
	规划环评结论及审查意见
	本项目情况
	相符性

	规划环评结论

	1
	新乡市新能源电池专业园区发展规划 (2022-2035年)与上位规划、国家政策、相关产业政策和产业规划、生态环境保护规划等都具有较好的协调性；园区所在区域环境容量支撑能力有限，规划实施对区域环境会产生一定的影响，对资源和环境有一定的压力，规划实施中应严格实行深度治理并加强区域环境整治，降低各类污染物排放对区域环境的影响，提高资源利用效率，确保不突破环境质量底线、资源利用上线。在规划落实本次评价提出的各项优化调整建议、环境影响减缓措施和环境管理要求的前提下，在认真执行环境准入及负面清单，严把入区关的基础上，可以把规划实施的不利环境影响降到最低程度。公众参与调查显示，公众普遍支持园区的发展。
综上所述，从环境保护的角度看《新乡市新能源电池专业园区发展规划(2022-2035年)》实施可行。
	本项目为扩建项目，本项目属于铸造及其他金属制品制造业，产品为电池盖帽，属于新乡市新能源电池专业园区东片区，符合规划、国家政策、相关产业政策和产业规划、生态环境保护规划等政策。
	符合

	规划环评审查意见

	2
	（四）严格控制污染物排放
严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCS等大气污染物的排放，大气污染物排放严格执行新的排放标准要求。园区所有废水应处理满足区域污水处理厂收水标准后进行集中处理。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。
按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般工业固废回收或综合利用，外排固废应统一运至专用处置场安全处置，严禁企业随意弃置；危险废物要做到安全处置，危险废物的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移管理办法》的有关规定。
	本项目废气为粉尘、VOCs，严格执行新的排放标准要求。
本项目不涉及废水。
本项目一般工业固废收集至一般固废暂存间暂存后定期外售，危险废物收集至危废贮存库内暂存，危险废物的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移管理办法》的有关规定。
	符合


由上表可知，项目符合《新乡市新能源电池专业园区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》的结论及审查意见要求。

	其他符合性分析
	1、与《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相符性分析
经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于第三十条金属制品业33的第68条：“铸造及其他金属制品制造339”。名录规定：“黑色金属铸造年产10万吨及以上的；有色金属铸造年产10万吨及以上的”项目需编制环境影响报告书；“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”项目需编制环境影响报告表。本项目含有冲压、涂胶、装配等工序，不属于仅切割、焊接、组装的项目，属于其他类，应编制环境影响评价报告表。
2、与产业政策相符性分析
经查阅《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“允许类”，符合国家产业政策要求。本项目已通过新乡市凤泉区发展和改革委员会备案，项目代码：2507-410704-04-01-350916。
本项目情况与产业政策相符性对比情况见下表。
表1-5         本项目与产业政策相符性分析一览表
	类别
	条款
	内容
	本项目情况
	相符性

	鼓励类
	/
	查阅无相关对应条款
	本项目为年产50亿只电池盖帽扩建项目，原辅料为铁板、钢板、电池密封胶等，工艺为冲压-外协电镀-涂胶-装配-质检-包装入库，主要设备为冲床、自动装配线、涂胶机等。本项目所用焊机为自动装配线上定制的激光焊机，冲床为定制设备，均可以安装保护装置。
	不属于

	限制类
	/
	47、动圈式和抽头式手工焊条弧焊机
	
	不属于

	淘汰类
	落后生产工艺装备
	十、机械
	20、动圈式和抽头式硅整流弧焊机
21、磁放大器式弧焊机
22、无法安装安全保护装置的冲床
	
	不属于

	
	落后产品
	/
	查阅无相关对应条款
	
	


3、与当地建设相符性分析
（1）本项目位于新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区新乡市奇宏电子有限公司院内，根据《新乡市新能源电池专业园区发展规划（2022-2035）》，本项目所占用地为工业用地（详见附图二），符合用地规划要求。
（2）项目选址距离最近的饮用水源地为凤泉水厂地下水饮用水源地，凤泉水厂地下水饮用水源保护区（共8眼井），一级保护区：以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区：东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域。距离其二级保护区边界约3664米，不在其保护区范围内。
4、附近的文物保护单位
项目选址距离最近的文物保护单位为：鲁堡龙山文化遗址。根据《新乡市文物保护规划》，鲁堡龙山文化遗址属于国家级、省级文物保护单位，保护范围为：以遗址上的县令李公碑(墓)为基点，向北250米，向东400米，向南500米，向西900米。建设控制地带为：自保护范围边界线向四周各扩100米。距离其建设控制地带675m，不在其保护区范围内。
5、与南水北调中线工程保护区相符性分析
根据《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划》省南水北调办、省环保厅、省水利厅、省国土资源厅（2018年6月）南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠段明渠段。
（一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）
一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。
（二）总干渠明渠段
根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型：
（1）地下水水位低于总干渠渠底的渠段
一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；
二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。
（2）地下水水位高于总干渠渠底的渠段
①微~弱透水性地层
一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；
二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。
②弱~中等透水性地层
一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；
二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。
③强透水性地层
一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；
二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。
项目距离厂区正北方向的南水北调渠约4030m，对应渠段为南水北调中线总干渠（潞王坟HZ116+000~HZ117+000），根据《南水北调新乡市保护区范围图（潞王坟）》，项目对应南水北调总干渠一级保护区宽度50米；二级保护区宽度150米，项目选址位于南水北调中线总干渠右岸，与南水北调总干渠二级保护区相距约3830米，因此不在其保护区范围内。
6、与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》相符性分析
（1）生态保护红线相符性
本项目位于新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区新乡市奇宏电子有限公司院内，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，根据新乡市生态保护红线划定结果，本项目选址范围不涉及生态保护红线，本项目的实施与生态保护红线不冲突。
（2）资源利用上线相符性
本项目用水、电均由园区统一供给。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
（3）环境质量底线相符性
本项目废气、噪声排放对周边环境影响较小，不会导致区域环境产生明显变化。项目对周边大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响均可接受。
（4）本项目选址位于新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区新乡市奇宏电子有限公司院内，根据“河南省生态环境分区管控应用平台”，本项目位于重点管控单元区，详见下图：
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图1-1      新乡市环境管控单元图
本项目位于新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区新乡市奇宏电子有限公司院内，利用现有闲置空厂房进行生产。根据上图，本项目厂址属于重点管控单元（环境管控单元名称：凤泉区大气布局敏感区；环境管控单元编码：ZH41070420003），与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单>（试行）更新的函》（新环函[2024]5号）中的相关内容对比一致性分析见下表。

表1-6                              与新乡市生态环境总体准入要求相符性
	行政区划
	环境管控单元名称
	管控单元分类
	管控要求
	本项目情况
	是否符合要求

	空间布局约束
	1-4：自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、南水北调保护区的相关管控要求。
	本项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和南水北调保护区等优先保护单元。
	符合

	
	5.河湖湿地、森林公园内的珍贵景物和风景名胜区核心景区、自然保护区的核心区和缓冲区、土地利用总体规划所确定的永久基本农田保护区、地质遗迹一级保护区、饮用水水源一级保护区、水工程保护范围、地质灾害危险区、矿产资源密集地区的禁止开采区、工程建设不适宜区、大于25%的陡坡地、行洪通道、防洪工程设施保护范围、高压输电线路走廊、天然气输送管线及其防护区、成品油输送管线及其防护区、区域性调水工程管线及其防护区和生态保护红线属于规划的禁止建设区。
	本项目位于新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区新乡市奇宏电子有限公司院内，不在禁止建设区范围内。
	符合

	
	6.禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。
	本项目位于新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区新乡市奇宏电子有限公司院内，不在水产种质资源保护区范围内。
	符合

	
	7.共产主义渠、卫河、天然文岩渠等主要河道除涝标准达到3年一遇，防洪标准达到10-20年一遇，重点河段达到50-100年一遇设置堤防。
	本项目不涉及。
	/

	
	8.南太行旅游度假区规划区范围内；新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；特定生态保护红线范围内禁止新建露天矿山项目。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代。禁止生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；禁止向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。
	本项目不属于新建露天矿山项目，本项目使用低VOCs含量的HLI-T10A型电池密封胶，不属于生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
	符合

	
	9.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制新增燃煤项目建设，燃煤发电项目严格按照政府工作部署落实。
	本项目不属于高排放、高污染项目。本项目属于铸造及其他金属制品制造业，不属于管控要求所列行业范畴。
	符合

	
	10.按照各园区建设发展规划，培育和建设关联企业高度集中的产业基地，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。鼓励支持水泥等重点行业进行产能置换、装备大型改造、重组整合。
	本项目属于铸造及其他金属制品制造业，不属于石化、化工、建材、有色等项目。
	符合

	
	11.化工园区选址布局应符合有关法律法规、政策规定、相关规划和行业管理或技术规范，满足国土空间规划和生态环境保护、安全生产、应急救援、资源利用、综合防灾减灾、交通运输等相关要求，原则上不再设立新的化工园区。
	本项目不涉及。
	[bookmark: OLE_LINK5]/

	
	12.推动我市沿黄重点地区拟建工业项目转入合规工业园区，严格控制高污染、高耗水、高耗能项目。
	本项目不涉及。
	/

	污染物排放管控
	1.新、改、新建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求；
	本项目为新建项目，主要污染物排放满足当地总量减排要求。
	符合

	
	2.十四五末，共产主义渠、西柳青河达到Ⅳ类指标，卫河、文岩渠、天然渠、天然文岩渠、黄庄河达到Ⅲ类指标；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；确保完成国家水质考核目标。全市建成区全面消除黑臭水体，县（市）建成区基本完成黑臭水体整治任务。重点治理市域内卫河、共产主义渠、东孟姜女河等海河流域河流，以及西柳青河、天然渠、文岩渠等黄河流域河流，全面开展清河行动、实施河道清淤、规范入河排污口管理，统筹推进水污染综合整治及水生态保护修复，提升河流自净能力，建立生态调水长效机制，保障河流水质稳定达标。禁止以任何方式直接向水功能区要求为Ⅱ类的水体和地表水型集中式生活饮用水水源保护区内的水体排放污水；污水排入黄河干流、黄河一级支流和涉及Ⅲ类水功能区要求的其它水体时，执行一级标准；污水排入除上述水体以外的其它河流、湖泊、水库、运河、渠道、湿地、坑塘、蓄滞洪区等地表水体时，执行二级标准。
	本项目不涉及废水。
	/

	
	3.全面推进城镇（园区）污水处理厂Ⅴ类水提标改造工程建设，市、县（市、区）污水处理率、城市污泥无害化处置率达到政府目标任务。到2025年，黄河流域内现有污水处理厂完成提质增效改造，确保出水稳定达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）。
	本项目不涉及。
	/

	
	4.严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍、钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，应符合《新乡市“十四五”重金属污染防控工作方案》相关要求。
	本项目新建项目，属于铸造及其他金属制品制造业，不涉及重金属污染物。
	符合

	
	5.全面推进企业清洁生产，完善省级产业集聚区污水处理设施水平。加强造纸、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造。省级产业集聚区建成区域必须实现管网全配套，污水集中处理设施必须做到稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。
	本项目为新建项目，属于铸造及其他金属制品制造业，不属于水污染物排放行业重点企业。
	符合

	
	6.测土配方施肥技术推广覆盖率、绿色防控覆盖率达到政府目标任务，实现化肥农药施用量零增长。
	本项目不涉及。
	/

	
	7.实施节能降碳增效行动，提高能源利用效率，推动电力、钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业绿色转型发展。
	本项目不涉及。
	/

	
	8.国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。
	本项目为新建项目，属于铸造及其他金属制品制造业，不属于“两高”项目，将严格按照引领性绩效指标要求进行建设。
	符合

	环境风险防控
	1.地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域：探索开展耕地轮作休耕试点；实行休耕补贴，引导农民自愿将重度污染耕地退出农业生产。
	本项目建设范围内不涉及地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域。
	符合

	
	2.具备饮用水水源保护区及影响范围内风险源名录和风险防控方案、饮用水水源地突发环境事件应急处置技术方案及应急专家库、应急监测能力。定期或不定期开展饮用水水源地周边环境安全隐患排查及饮用水水源地环境风险评估。饮用水水源地有专项应急预案，做到“一源一案”，按照环境保护主管部门要求备案并制定演练和修订预案。饮用水水源地周边高风险区域设有应急物资（装备）储备库及事故应急池等应急防护工程，上游连接水体设有节制闸、拦污坝、导流渠、调水沟渠等防护工程设施。
	本项目不涉及。
	/

	资源开发效率要求
	1.“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。严控新增耗煤项目，新、改、扩建项目实施煤炭减量替代，重点削减非电力用煤。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。2023年底，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。
	本项目能源使用电，不涉及燃煤自备锅炉建设。
	符合

	
	2. 重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，促进供水管网覆盖范围以外的自备井封闭工作。
	本项目用水采用集聚区管网联网供水，不使用自备井。
	符合

	
	3.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。
	本项目不属于高耗水工业行业项目。
	符合

	
	4.按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水源的要求，做好区域水资源统筹调配，逐步降低区域内的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水，2030年全市浅层地下水开采控制在57390万立方米。
	本项目用水由园区供水管网统一提供。
	符合


表1-7                 本项目与《新乡市各县区分区管控单元生态环境准入清单》对比分析一览表
	环境管控单元编码
	管控单元分类
	环境管控单元名称
	行政区划
	管控要求
	本项目情况
	是否符合要求

	ZH41070420003
	重点管控单元3
	凤泉区大气布局敏感区
	凤泉区
	空间布局约束
	1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外），并按照凤泉区生态城建设总体规划要求，整合各类资源，发挥工业用地最大效能。
	本项目主要能源为电，不属于燃用高污染燃料的项目。
	符合

	
	
	
	
	
	2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。
	本项目为扩建项目，属于铸造及其他金属制品制造业，本项目不属于高排放、高污染项目。
	符合

	
	
	
	
	
	3、严格控制新、改、扩建“两高”项目。
	本项目不属于“两高”项目。
	符合

	
	
	
	
	污染物排放管控
	1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。
	本项目颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。
	符合

	
	
	
	
	
	2、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。
	本项目不涉及。
	/

	
	
	
	
	环境风险防控
	1、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。
	本公司不属于涉重行业企业。
	符合

	
	
	
	
	
	2、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。
	本项目属于铸造及其他金属制品制造业，不属于有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和涉及危险化学品生产、储存、使用的项目。
	符合

	
	
	
	
	
	3、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。
	本项目不涉及。
	/

	
	
	
	
	资源利用效率要求
	进一步优化能源结构，加快园区配套供热、供水及配套管网建设。不得新改扩建分散燃煤设施。
	本项目不涉及。
	/


由上表可知，本项目符合《新乡市生态环境局关于对<新乡市“三线一单”生态环境准入清单>（试行）更新的函-凤泉区大气布局敏感区生态环境准入清单》（新环函[2024]5号）中的相关要求。




	7、本项目与其他相关政策文件相符性分析
[bookmark: OLE_LINK58]（1）本项目与《新乡市推动生态环境质量稳定向好三年行动计划（2023年-2025年）》以下简称《三年行动计划》的对比分析。
表1-8               与《三年行动计划》对比分析一览表
	与本项目相关条文
	本项目情况
	对比结果

	（四）工业行业升级改造行动
	10.加快淘汰落后低效产能。落实国家《产业结构调整指导目录》，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》最新修订本，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，依法依规淘汰大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备，实施落后产能“动态清零”。坚决遏制“两高”项目盲目发展。
	经查阅《产业结构调整指导目录》《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，本项目不涉及大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备，项目属于铸造及其他金属制品制造业，不属于“两高”项目。
	符合


由上表可知，本项目符合《新乡市推动生态环境质量稳定向好三年行动计划（2023年-2025年）》相关要求。
（2）本项目与《新乡市人民政府关于印发新乡市空气质量持续改善实施方案的通知》（新政文〔2024〕92号）（以下简称《改善实施方案》）对比分析
表1-9              本项目与《实施方案》相关内容对照表
	与本项目相关条文
	本项目情况
	对比结果

	二、优化产业结构，促进产业绿色发展
	（一）严管严控“两高”项目。严格落实国家和我省“两高”项目相关要求。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级和国内清洁生产先进水平。
	本项目不属于“两高”项目，行业不涉及产能置换政策；本项目为扩建项目，将严格按照引领性绩效指标要求进行建设。
	符合

	
	（二）加快淘汰落后产能。落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》，进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，将大气污染物排放强度高、清洁生产水平低、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。推动封丘县兴立新型建材有限公司2条3000万块隧道窑生产线淘汰或整合升级，推动全市1亿块/年以下产能烧结砖瓦窑企业整合升级。对烧结砖瓦企业关停退出实施逐年递减的资金奖补方式，对2025年之后完成的，不再给予资金奖补。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类项目，不属于落后产能，不属于大气污染物排放强度高、清洁生产水平低、治理难度大以及产能过剩行业。
	符合

	三、优化能源结构，加快能源绿色低碳发展
	（二）严格合理控制煤炭消费总量。落实河南省煤炭消费总量控制行动计划，确保完成省下达的“十四五”煤炭消费总量控制任务。重点压减非电行业煤炭消费，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核内容。对新（改、扩）建用煤项目实施煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批，不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
	本项目能源为电，不涉及煤炭消费。
	符合

	
	（三）积极开展燃煤锅炉关停整合。全市原则上不再新增自备燃煤机组，鼓励自备燃煤机组实施清洁能源替代。不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉，持续巩固35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉、茶水炉、经营性炉灶淘汰成果，基本淘汰储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施。加快华电新乡发电有限公司长距离供热项目建设前期工作，替代国电投新乡豫新发电有限责任公司、华电渠东发电有限公司对市区供暖，压减国电投新乡豫新发电有限责任公司和华电渠东发电有限公司供暖季产能。2025年年底前，对30万千瓦以上热电联产电厂供热半径30公里范围内具备供热替代条件的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。
	本项目能源为电，不涉及燃煤锅炉。
	符合

	四、优化交通结构，大力发展绿色运输体系
	（三）强化非道路移动源综合治理。严格实施非道路移动柴油机械第四阶段排放标准。扩大高排放非道路移动机械禁用区范围，提升管控要求，将铁路货场、物流园区、工矿企业、施工工地等机械高频使用场所纳入禁用区管理，禁止使用排气烟度超过Ⅲ类限值和国二及以下排放标准的非道路移动机械。加快推进铁路货场、物流园区、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造，新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化。大力推动老旧铁路机车淘汰，鼓励铁路场站及煤炭、电力、煤制氮肥等行业推广新能源铁路装备。到2025年，基本淘汰第一阶段以下排放标准的非道路移动机械，基本消除非道路移动机械以及铁路机车冒黑烟现象。
	本项目将落实非道路移动柴油机械第四阶段排放标准；不使用排气烟度超过Ⅲ类限值和国二及以下排放标准的非道路移动机械；企业内部作业车辆和机械将按时实施新能源更新改造，新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化；不涉及铁路。
	符合

	五、强化面源污染治理，提升精细化管理水平
	（一）深化扬尘污染综合治理。严格落实扬尘治理两个标准要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等精细化管理，鼓励建筑项目积极采用装配式建造等绿色施工技术。原则上主城区工地非必要不进行夜间施工，禁止夜间渣土运输，坚决查处无证施工行为，对确需夜间施工的工地，要严格审批，对于环保措施落实不到位的，予以停工整改，严防噪声和扬尘污染。市政道路、交通、水利等线性工程实行分段施工，满足条件（建筑工程单体建筑面积达到3000平方以上，或者群体建筑面积1万平方及以上的房屋建筑工程，工程投资总额1000万元以上的市政工程，长度200米以上的市政线性工程）的施工工地安装在线监测和视频监控设施，并接入监管平台。施工单位应将防治扬尘污染费用纳入工程造价，作为专项费用用于扬尘治理。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，对长期未开发的建设裸地进行排查整治。到2025年，市、县建成区主次干道机械化清扫率达到90%以上，各县（市、区）平均降尘量控制在7吨/月·平方公里以下。
	本项目在现有厂房内建设，不涉及施工期。
	符合


由上表可知，本项目符合《新乡市人民政府关于印发新乡市空气质量持续改善实施方案的通知》（新政文〔2024〕92号）相关要求。
[bookmark: OLE_LINK57]（3）本项目与新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发《新乡市2026年蓝天保卫战实施方案》（新环委办〔2026〕18号）《新乡市2026年碧水保卫战实施方案》（新环委办〔2026〕17号）《新乡市2026年净土保卫战实施方案》（新环委办〔2026〕20号）《新乡市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（新环委办〔2026〕21号）（以下简称《通知》）对比分析：
表10                本项目与《通知》对比分析一览表
	与本项目相关条文
	本项目情况
	对比结果

	新乡市2026年蓝天保卫战实施方案

	(一)持续推进产业结构优化调整
	[bookmark: OLE_LINK247]2.依法依规淘汰落后低效产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，依法依规全面退出淘汰类产能和设备，加快整合退出一批涉气行业限制类产能，建立清单台账，2026年10月底前完成淘汰退出。按照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》，对炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等25个领域及乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲酸，子午线轮胎，工业硅，卫生纸原纸、纸巾原纸，棉、化纤及混纺机织物，针织物、纱线，粘胶短纤维等11个领域持续开展能源利用状况审核，实现能效低于基准水平项目“动态清零”。
	本项目满足《产业结构调整指导目录（2024年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2023年本）》《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》要求，不涉及落后生产工艺装备和过剩产能。
	符合

	(四)推进工业企业综合治理
	15.推动重点行业企业环境绩效等级提升。聚焦火电、垃圾发电、水泥熟料、煤制氮肥、耐火材料、日用玻璃、烧结砖瓦、砂石骨料、炭素、铸造、石灰窑及商砼(沥青)搅拌站等重点行业，按照“轻重缓急”原则，建立梯度化培育提升清单。对照绩效分级技术指南，编制“一企一策”提标改造方案，强化全过程监督帮扶指导。2026年底，全市创建A、B级及绩效引领性企业50家，其中A级企业不少于8家。严格按照国家和省级相关政策规定，在项目审批、环保税减免、资金奖补、差别化电价等方面给予支持，充分发挥标杆企业示范引领作用。
	本项目为扩建项目，属于其他未列明金属制品制造业，将按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》（豫环办〔2024〕72号）及补充说明（豫环办〔2025〕34号）中涉颗粒物、涉非甲烷总烃引领性绩效指标要求进行建设。
	符合

	新乡市2026年碧水保卫战实施方案

	（四）持续巩固黑臭水体治理成效
	10.持续深入推进入河排污口排查整治。组织开展重点河流入河排污口排查整治成效专项评估，对已完成整治的入河排污口进行全面复核；持续深化入河排污口溯源工作，分类推进排污口规范整治；持续加强入河排污口水质监测；持续推进入河排污口排查整治，实现问题“动态清零”。2026年底前，新乡市城区入河排污口规范化建设和黄河流域地表水环境监管能力建设项目开工，完成辉县市入河排污口规范化建设、封丘县入河排污口规范化建设。
	本项目不涉及生产废水，现有工程生活污水经化粪池处理后进入小尚庄污水处理厂进一步处理，不涉及入河排污口。
	符合

	新乡市2026年净土保卫战实施方案

	(一)统筹推进土壤污染防治管控
	1.持续推进土壤污染源头防控。持续落实《新乡市土壤污染源头防控行动实施方案》，严格保护未污染土壤，推动污染防治关口前移。开展土壤污染重点监管单位隐患排查抽查整治行动，强化对纳入排污许可管理的重点监管单位监督管理，督促指导其按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求，将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位环境管理信息系统，推动突出环境问题整改；向社会公开年度土壤污染重点监管单位名录。依法督促涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位对排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，并采取有效措施防范环境风险。
	本项目不涉及重金属。
	符合

	
	2.做好优先监管地块风险管控。结合化工等行业企业排污许可证注销情况，动态更新全市优先监管地块清单，推动农药原料药制造等优先监管地块落实重点监测、制度控制、环境监测、工程控制等管控措施。因地制宜、合理处置、清理地块内残留污染物，阻断污染扩散途径，逐步消除对敏感受体的影响。2026年10月底前完成2025年前加入的优先监管地块土壤污染管控。2026年起，新加入的优先监管地块应于次年年底前完成土壤污染监测和管控。
	本项目不涉及高风险地块，不涉及暂不开发利用地块。
	符合

	新乡市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案

	（一）优化调整交通运输结构
	4.加快淘汰老旧车辆。加快国四及以下排放标准货车淘汰，严格执行机动车强制报废标准规定，符合强制报废情形的交报废机动车回收企业按规定回收拆解，加强拆解过程监管，确保真拆解、真报废。对企业使用车辆全面排查，严禁应强制报废、未通过定期排放检验、无号牌的车辆上路行驶或在企业内部使用。根据全省工作安排，2026年淘汰国四排放标准营运货车825辆，确保淘汰车辆应收尽收、应拆尽拆。
	本项目为扩建项目，属于其他未列明金属制品制造业，本项目建成后将按照要求全部使用国四以上排放标准车辆。
	符合

	（三）加强非道路移动源污染防治
	[bookmark: OLE_LINK83]11.推动老旧非道路移动机械淘汰更新。加快淘汰国二及以下排放标准非道路移动机械，重点行业企业、工业园区、产业集群、物流园区、施工工地、矿山新增或更新的厂内车辆和非道路移动机械原则上采用新能源。交通、住建、水利、自然资源等部门建立各自领域工程项目清单，工程推进过程中原则上使用国六排放标准或新能源车辆以及国四排放标准或新能源机械，其中新能源占比不低于20%。2026年底前，全市非道路移动机械纯电化率达到8%以上。
	[bookmark: OLE_LINK282]本项目属于扩建项目，本项目建成后依托现有厂区内1台新能源叉车，不涉及厂内运输车辆。
	符合

	[bookmark: OLE_LINK63]（五）强化重点用车单位监管
	17.严格落实重污染天气移动源管控。2026年9月20日前，更新完善用车大户清单和货车白名单，确保清单精准、信息完整，实现动态管理。重污染天气预警期间，除列入“白名单”的民生保障车辆外，全市范围内停止使用国五及以下排放阶段的重型柴油货车(含燃气货车)以及国三及以下排放阶段的非道路移动机械。纳入重点民生保障的建设项目及应急抢险工程，原则上使用新能源运输车辆和非道路移动机械。指导大宗物料运输企业合理安排运力，提前做好生产物资储备。
	重污染天气预警期间，企业将按照要求使用货运车辆和非道路移动机械。
	符合


由上表可知，本项目符合《保卫战实施方案》相关要求。
（4）本项目与《新乡市人民政府关于调整高排放非道路移动机械禁用区的通告》（新政文〔2026〕35号）（以下简称《新政文〔2026〕35号》）对比分析
表1-10     本项目与《新政文〔2026〕35号》一致性对比分析一览表
	与本项目相关条文
	本项目情况
	对比结果

	一、高排放非道路移动机械种类
	本通告所指的非道路移动机械为：装配有发动机的移动机械和可运输工业设备，主要包括挖掘机、起重机、推土机、装载机、压路机、摊铺机、平地机、叉车、桩工机械、堆高机、牵引车、摆渡车、场内车辆等机械。
高排放非道路移动机械主要是指国二及以下非道路移动机械，以及排放烟度不符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）中Ⅲ类限值标准的非道路移动机械。
	本项目选址位于新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区新乡市奇宏电子有限公司院内，本项目属于扩建项目，本项目建成后依托现有1台新能源叉车，不属于高排放非道路移动机械。
	符合

	二、高排放非道路移动机械禁用区范围
	（一）新乡市行政区域内铁路货场、物流园区、工矿企业和施工工地等。
（二）新乡市中心城区。具体范围详见新乡市国土空间总体规划（2021-2035年）。
（三）长垣市、卫辉市、辉县市、新乡县、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县、平原示范区应当参照本通告调整本辖区的高排放非道路移动机械禁用区范围。
	
	

	三、非道路移动机械管理
	（一）禁用区内，禁止使用高排放非道路移动机械，工程招标和施工、生产中，鼓励选用电动、氢能等新能源工程机械。
（二）禁用区内，所有在用非道路移动机械应按照要求编码登记上牌，且有尾气检测合格报告，禁止使用未登记上牌、定位联网失效等机械。
（三）全市行政区域内，禁止使用国一及以下非道路移动机械。
（四）执行应急抢险抢修任务的非道路移动机械不受上述措施限制。
	
	












	（5）本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》的对比分析
本项目为扩建项目，属于铸造及其他金属制品制造业，根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉PM、涉VOCs企业的相关要求，结合本项目的情况，该方案中涉及本项目的内容与本项目实际情况的对比情况有：
表1-11                  与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》对比分析
	引领性指标
	通用涉PM企业要求
	本项目拟建设情况
	对比结果

	生产工艺和装备
	不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类，符合相关行业产业政策、河南省相关政策要求以及市级规划。
	满足

	物料装卸
	1.车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施;
2.不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。
	本项目不涉及粉状、粒状、块状散装物料，原料及辅料均为不产尘物料，均在封闭仓库内进行装卸。
	满足

	物料储存
	1.一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内地面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐；
2.危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。涉大气污染物排放的，应设置对应污染治理设施。
	1.本项目所涉原料、辅料均为不产尘物料，在封闭仓库内码放整齐。现有封闭仓库顶棚和四周围墙完整，地面全部硬化，仓库货物进出大门为硬质材料门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。
2.本项目危险废物贮存库门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。
	满足

	物料转移和输送
	1.粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；
2.无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。
	1.本项目不涉及粉状、粒状物料，块状物料在厂区内卷状包装转移至生产线，转移过程不产生粉尘。
2.本项目焊接粉尘采用集气罩收集至袋式除尘器中进行处理。
	满足

	工艺过程
	1.各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取收尘/抑尘措施；
2.破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。
	本项目不涉及物料破碎、筛分、配料、混料等过程，焊接过程在封闭厂房内进行，焊接粉尘采用集气罩收集至袋式除尘器进行处理。
	满足

	成品包装
	1.粉状、粒状产品包装卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘；
2.各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象；
3.生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸。
	1.本项目产品为电池盖帽，产品包装工序无颗粒物产生； 
2.车间地面及时清扫，确保地面无明显积料、积灰。
3.车间门窗常闭状态，确保生产车间无可见烟（粉）尘外逸。
	满足

	排放限值
	PM排放限值不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准
	本项目焊接粉尘经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度不高于10mg/m3。
	满足

	无组织管控
	1.除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面；
2.除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；
3.脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在厂区内应封闭储存，在转运过程中应采取封闭抑尘措施并应封闭储存。
	1.本项目除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰通过封闭方式卸到袋子内，不直接卸落到地面。
2.本项目建成后除尘灰通过封闭方式卸入袋子内，除尘灰在一般固废间封闭储存。
3.本项目不涉及。
	满足

	视频监管
	未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。
	本项目建成后在主要生产设备处安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。
	满足

	厂容厂貌
	1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化；
2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；
3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。
	厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。
	满足

	环境管理水平
	环保档案
	1.环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；
2.废气治理设施运行管理规程；
3.一年内废气监测报告；
4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。
	本项目建成后将按要求保证环保档案资料齐全，包括：
1.环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；
2.废气治理设施运行管理规程；
3.一年内废气监测报告；
4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。
	满足

	
	台账记录
	1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；
2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料等更换量和时间）；
3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；
4.主要原辅材料、燃料消耗记录；
5.电消耗记录。
	本项目建成后将按要求保证台账记录信息完整：
1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；
2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料等更换量和时间）；
3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；
4.主要原辅材料、燃料消耗记录；
5.电消耗记录。
	满足

	
	人员配置
	配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。
	人员配置合理：配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
	满足

	运输方式
	1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；
2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；
3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；
4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。
	本项目建成后将按要求进行物料、产品公路运输车辆、厂区车辆、厂内非道路移动机械的管理，使用满足要求的车辆（机械）进行运输及作业。
	满足

	运输监管
	日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账;其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。
	本项目日均进出货物不超过150吨，将按照要求安装车辆运输视频监控，并建立车辆运输手工台账。
	

	引领性指标
	通用涉VOCs企业要求
	本项目拟建设情况
	对比结果

	生产工艺和装备
	不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类，符合相关行业产业政策、河南省相关政策要求以及市级规划。
	符合

	物料储存
	1.涉VOCs的原辅材料密闭存储；
2.盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；
3.生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。
	1.本项目使用低VOCs含量的HLI-T10A型电池密封胶，采用密闭桶装储存于封闭仓库内。
2.废胶桶采用密闭包装后暂存于厂区危废贮存库内；
3.生产车间胶桶保持密闭。
	满足

	物料转移和输送
	涉VOCs物料采用密闭管道或密闭容器等输送。
	本项目涉VOCs物料采用密闭桶转移和输送。
	满足

	工艺过程
	1.原辅材料调配、使用（施胶、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作；
2.涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。
	1.本项目不涉及原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程；
2.涂胶工序产生的有机废气收集后引至活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置进行处理。
	满足

	排放限值
	NMHC排放限值不高于30mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
	本项目涂胶工序产生的有机废气经活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后排放浓度不高于30mg/m3。
	满足

	监测监控水平
	1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（（FID检测器），并按要求与省厅联网；最近在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；
2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测；
3.未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。
	1.本项目无需安装自动监控设施；
2.本项目建成后按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测；
3.本项目在主要生产设备处安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。
	满足


由上表可知，本项目将严格按照上述要求进行建设，至少全部满足上述要求，并积极接受生态环境管理部门的监督检查。







二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK17]新乡市奇宏电子有限公司位于新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区东片区标西路南段路东，厂区内现有项目为“年产15亿只电池盖帽项目”，该项目具体情况见下表：
表2-1          现有项目环评批复及验收情况一览表
	项目名称
	环评批复产品方案
	环评批复
	验收情况
	备注

	年产15亿只电池盖帽项目
	一期：电池盖帽10亿只/年
	凤环审[2019]18号
	全部建成后于2023年5月企业自主验收
	正常生产

	
	二期：电池盖帽5亿只/年
	
	/
	剩余电池盖帽5亿只/年不再建设


新乡市奇宏电子有限公司于2020年3月6日首次申请排污许可证，管理类别为登记管理，登记编号为914107040868995112001Y，最近变更时间为2023年5月5日，变更后有效期限为2023年5月5日-2028年5月4日。
根据市场发展需求，企业拟投资1000万元在现有厂房内建设“年产50亿只电池盖帽扩建项目”，依托现有产品设计方案及生产线，新增部分生产设备以扩大产品产能，扩建项目完成后全厂产能由10亿只电池盖帽扩大至60亿只电池盖帽。本项目的基本情况见下表。
表2-2                  本项目概况一览表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK22]年产50亿只电池盖帽扩建项目

	2
	建设单位
	[bookmark: OLE_LINK59]新乡市奇宏电子有限公司

	3
	产品方案
	电池盖帽50亿只/年

	4
	项目地址
	新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区新乡市奇宏电子有限公司院内

	5
	占地面积
	100m2

	6
	总投资（万元）
	1000

	7
	主要工艺
	冲压-外协电镀-涂胶-装配-质检-包装入库

	8
	定员与工作制度
	不新增员工，全厂员工35人，双班制（每班8小时），年工作300天


本项目位于新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区新乡市奇宏电子有限公司院内，利用现有闲置空厂房进行生产，目前现状为空厂房，设备未就位，不涉及未批先建。本项目空场地现状见下图。
[image: ]
图2-1    项目厂房现状图
2、项目组成情况
该项目主要组成及建设情况见下表。
表2-3                   本项目组成一览表
	序号
	项目
	内容
	数量、规模或要求
	备注

	1
	主体工程
	生产车间
	1座，2层，建筑面积4000m2
	依托现有

	
	
	仓库
	1座，1层，建筑面积500m2
	依托现有

	2
	辅助工程
	办公室
	1座，2层，建筑面积800m2
	依托现有

	3
	环保工程
	废气
	焊接烟尘：集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒P1
	依托现有

	
	
	
	涂胶废气：负压收集管道+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒P2
	新建

	
	
	噪声
	基础减振，厂房隔声等
	依托现有

	
	
	固废
	一般固废暂存间1座（20m2）
	[bookmark: OLE_LINK36]依托现有

	
	
	
	危废贮存库1座（10m2）
	依托现有

	4
	公用工程
	水
	园区统一供水
	/

	
	
	电
	园区统一供电
	/



3、产品方案
本项目产品为电池盖帽，本项目建成后产品方案及产量详见下表。
表2-4               本项目产品及产量一览表
	[bookmark: OLE_LINK37]序号
	产品名称
	产量（亿只/年）

	
	
	本项目
	现有工程
	本项目建成后全厂

	1
	电池盖帽
	50
	10
	60


4、主要生产设备
本项目主要设备情况见下表。
表2-5               本项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	计量单位
	使用工序
	备注

	1
	冲床
	高速冲
	34
	台
	冲压
	依托现有

	2
	自动装配线（含激光焊接）
	装配设备
	YGZI
	39
	条
	装配
	依托现有

	
	
	激光焊接机
	YGBG
	24
	条
	
	

	
	
	四合一/五合一/六合一激光焊接机
	YGZB、YGHB、YGZK
	22
	条
	
	

	3
	涂胶机
	YGZG-18A
	12
	台
	涂胶
	依托现有

	4
	涂胶机
	YGZG-21A
	40
	台
	
	新增

	5
	产品检测机
	定制
	30
	台
	检测
	依托现有

	6
	全自动包装机
	定制
	1
	台
	包装
	依托现有

	7
	叉车
	新能源
	1
	台
	运输
	依托现有


5、原辅材料及资源能源消耗量
本项目原辅材料消耗量见下表。
表2-6       本项目原辅材料及资源能源消耗量一览表
	序号
	原料名称
	用量
	包装规格/储存方式
	备注

	
	
	扩建前
	本项目
	本项目建成后全厂
	
	

	1
	钢带
	660 t/a
	3300 t/a
	3960 t/a
	卷状，封闭仓库堆放
	外购

	2
	铝带
	300 t/a
	1500 t/a
	1800 t/a
	卷状，封闭仓库堆放
	外购

	3
	密封圈
	10亿只/a
	50亿只/a
	60亿只/a
	袋装，封闭仓库堆放
	外购

	4
	HLI-T10A型电池密封胶
	0.6
	9t/a
	9.6t/a
	桶装，20kg/桶
	外购

	5
	乳化油
	0.32t/a
	1.6 t/a
	1.92 t/a
	桶装，20kg/桶
	外购

	6
	水
	150t/a
	/
	150t/a
	园区统一提供

	7
	电
	200万kW·h
	400万kW·h
	600万kW·h
	园区统一提供


本项目主要原辅材料理化性质见下表。
表2-7           本项目主要原辅材料理化性质一览表
	序号
	原料名称
	理化性质

	1
	HLI-T10A型电池密封胶
	主要成分为特种橡胶、正构烷烃，用于锂电池涂壳口或密封圈内涂，其优点有：①耐电解液性能好，湿胶滴电解液不穿透，干胶不腐蚀、浸泡不溶解；②粘弹性（表面粘性强，可拉丝）密封性良好、耐高低温冲击；③低毒环保：不含苯类溶剂，利于环境和工人的健康；④可同时应用于涂电池壳内壁和密封圈的内涂，一胶多用，使用方便。电池密封胶密度为1.1g/cm³，根据建设单位提供的HLI-T10A电池密封胶的检测报告（详见附件3）可知，HLI-T10A电池密封胶的挥发性有机化合物含量为32.9%（362g/L）。本项目使用的HLI-T10A电池密封胶100%符合《胶黏剂挥发性有机物化合物限量》（GB33372-2020）表1溶剂型胶粘剂VOC含量限量-其他-氯丁橡胶类中挥发性有机化合物（≤600g/L）含量要求，为低VOC型胶粘剂。

	2
	乳化油
	用于金属冲压加工过程中的润滑剂，主要用于各类机床的轴承箱、低压循环系统或类似机械设备循环系统的润滑。含有极压添加剂（如硫、磷、氯化合物），可在高压下形成保护膜，减少模具与工件的摩擦和磨损。


6、厂区平面布置简述
本项目选址位于新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区新乡市奇宏电子有限公司院内，在现有厂房内进行扩建，不新增用地。根据企业提供的本项目平面布置图，厂区的平面布置较为合理，主要体现在以下几个方面：
（1）厂区内生产区和办公区完全分开，生产区位于厂区北侧，办公区位于厂区西侧，有利于物流和人流的管理。
（2）本项目生产设备均位于车间内，车间按工序划分区域，产生污染物的工序集中，便于废气收集。

	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程和产排污环节
本项目生产工艺流程图如下：


图2-2  项目生产工艺及产污环节图
（1）冲压：外购的卷状原料钢带和铝带置于冲床配套的原料托架上，通过设备牵引开卷并送入冲床内，经连续冲压后形成钢片和铝片。冲压过程中会产生废边角料、废乳化油，设备运行会产生设备噪声。
（2）外协电镀：将冲压成型的钢片进行委外电镀表面处理（电镀外协协议见附件4）。
（3）涂胶：密封圈因其固有的弹性特性，在外力作用下易发生形变和位移。为确保密封圈与内部构件的稳定连接，有效保障电池盖帽的密封完整性，同时增强结构稳定性，需要采用涂胶机对密封圈进行注射涂胶，形成均匀密封层。涂胶过程中会产生废胶桶及涂胶废气，设备运行会产生设备噪声。
（4）装配：在自动装配线上通过激光焊接工艺将铝片、电镀后的钢片和密封圈进行装配，该过程将产生焊接烟尘和设备噪声。
激光焊接是一种利用高能量激光脉冲对材料微小区域进行局部加热的新型工艺。通过激光辐射能量的热传导，使材料内部逐渐升温，在局部形成特定熔池，实现金属的直接熔接，整个焊接过程无需任何辅助助剂。本项目根据产品需求采用两种不同类型的激光焊接设备以完成焊接工艺。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]激光焊接机通过激光辐射使钢片局部熔融后与铝片边缘进行焊接连接。焊接过程产生的烟尘经设备上方的集气罩收集后处理。
四合一/五合一/六合一激光焊接机通过激光辐射使铝片局部熔融，实现铝片与铝片边缘的精密焊接连接。该激光焊接机通过优化焊接工艺参数，实现能量的平稳输入，有效避免金属表面剧烈汽化，激光头内置环形气道，在激光出光的同时将高纯度惰性气体均匀同轴地吹向熔池区域，在熔池周围形成保护罩，有效阻止熔融铝与空气中的氧气反应，防止生成氧化铝烟尘。四合一/五合一/六合一激光焊接机在焊接瞬间的火花肉眼不可见，四合一/五合一/六合一激光焊接机无焊接烟尘产生。
（5）质检、包装：采用产品检测机对已组装的电池盖帽进行质量检测，对符合标准的产品，通过全自动包装机进行包装并入库。该过程将产生不合格品和设备噪声。
二、主要产排污环节
本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。
表2-8              本项目营运期产污环节一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	防治措施

	废气
	焊接
	颗粒物
	集气罩+袋式除尘器+15m排气筒P1

	
	涂胶
	非甲烷总烃
	活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒P2

	噪声
	涂胶机
	噪声
	基础减振、厂房隔声等

	固废
	冲压
	废边角料
	一般固废暂存间暂存，定期出售

	
	质检
	不合格品
	

	
	袋式除尘器
	收集粉尘
	

	
	冲压
	废乳化油
	集中收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置

	
	涂胶
	废胶桶
	

	
	有机废气治理设施
	废催化剂
	

	
	
	废活性炭
	




	与项目有关的原有环境污染问题
	新乡市奇宏电子有限公司始建于2013年，厂址位于新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区东片区标西路南段路东，主要产品为电池盖帽，目前厂区内现有项目批复及验收情况见下表。
表2-9               现有项目审批情况一览表
	公司名称
	新乡市奇宏电子有限公司

	项目名称
	年产15亿只电池盖帽项目

	厂区位置
	新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区东片区标西路南段路东

	产品方案
	电池盖帽10亿只/年

	批复时间
	2019年7月26日

	批复部门
	新乡市凤泉区环境保护局

	批复文号
	凤环审[2019]18号

	排污许可证类别
	登记管理

	排污许可证申领时间
	2020年3月6日

	排污许可证变更时间
	2023年5月5日

	排污许可证有效期限
	2023年5月5日-2028年5月4日

	验收情况
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]一期工程“年产10亿只电池盖帽项目”全部建成后于2023年5月企业自主验收

	
	二期工程“年产5亿只电池盖帽项目”不在进行建设


一、现有项目污染物排放情况
根据其环评报告及批复、验收报告、近期的检测报告、排污许可证及现场勘察情况，现有项目污染物排放情况如下：
1、废水
现有工程废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后进入小尚庄污水处理厂进一步处理。根据企业实际统计水量，生活用水量为0.5t/d（150t/a），排放系数为0.7，则生活污水排放量为0.35t/d（105t/a）。
根据2025年12月12日河南平原山水检测有限公司新乡分公司对本项目生活污水的自行监测报告可知，生活污水经化粪池处理后水质为：COD 198~207mg/L、SS 77~87mg/L、氨氮 12.3~14.2mg/L、TP 0.64~1.11mg/L、TN 19.9~22.1mg/L，经小尚庄污水处理厂进一步处理后排放水质为：COD 50mg/L、氨氮5mg/L、总磷0.5mg/L、TN 15mg/L。则现有工程废水实际排放量为：厂区总排口COD 0.0263t/a、氨氮 0.0026t/a、TP 0.0003t/a、TN 0.0032t/a；污水处理厂出口：COD 0.0053t/a、氨氮 0.0005t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0016t/a。
2、废气
（1）有组织废气
现有项目废气为：焊接烟尘经集气罩收集后引入袋式除尘装置处理，处理后尾气经1根15m高排气筒P1排放。涂胶工序产生的非甲烷总烃废气通过密闭负压管道收集后引入UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理后经1根15m高排气筒P2排放。
根据企业自行检测报告及验收检测报告数据可知，现有项目有组织废气排放情况见下表：
表2-10            现有工程废气排放情况一览表
	检测点位
	污染物
	最大排放浓度（mg/m3）
	最大排放速率（kg/h）
	废气流量（m3/h）
	最大排放量（t/a）
	数据来源

	排气筒P1
	颗粒物
	4.3
	0.025
	5870
	0.03
	2025年5月15日河南鑫成环测检测技术有限公司自行监测报告

	排气筒P2
	非甲烷总烃
	5.1
	0.0029
	4800
	0.0035
	2023年5月18日河南中弘国泰检测技术有限公司验收监测报告

	工作时间1200h/a


[bookmark: OLE_LINK38]由上表可知，现有工程排气筒P1颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kgh（15m高排气筒）的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。排气筒P2非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃排放浓度为120mg/m3、排放速率10kg/h（15m排气筒）的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件1中其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3限值要求。
（2）无组织废气
根据2025年5月15日河南鑫成环测检测技术有限公司出具的自行监测报告，厂界无组织颗粒物废气上风向、下风向的浓度值范围为0.22~0.337mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织颗粒物排放浓度1.0mg/m3的限值要求，同时应满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界无组织0.5mg/m3的限值要求。厂界无组织非甲烷总烃废气上风向、下风向的浓度值范围为0.93~1.74mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织非甲烷总烃排放浓度4.0mg/m3的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2-其他企业边界非甲烷总烃2mg/m3的限值要求。
3、噪声
现有工程噪声源主要为冲床、自动装配线等，采取设备减振、厂房隔声等措施后能够达标排放。根据2023年5月15~16日河南中弘国泰检测技术有限公司对东、西厂界（南、北厂界为共用墙，不具备检测条件）的噪声检测值可知，厂界昼间噪声值为53~56dB(A)、夜间43~44dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准限值要求。
4、固废
（1）一般固废
现有工程一般固废主要为：冲压废边角料177t/a、袋式除尘器收集粉尘0.7t/a和不合格产品2t/a，均收集至一般固废间暂存后定期外售。
现有工程已设置1座一般固废暂存间（20m2），并采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施，能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）的要求。
（2）危险废物
危险废物为：废胶桶0.03t/a，废清洗液0.75t/a，废催化板0.03t/a，废紫外灯管0.003t/a，废活性炭0.0133t/a、废乳化油0.32t/a，均采用专用容器集中收集至危废贮存库，定期委托有资质单位安全处置。
现有工程已设置1座危废贮存库（10m2），并采用防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
二、现有工程污染物排放量
现有项目污染物实际排放量及许可排放量情况见下表：
表2-11         现有项目污染物产排情况一览表           单位：t/a
	项目
	实际排放量
	许可排放量

	
	
	排污许可证①
	环评

	废水
	COD
	0.0053
	/
	0.0101

	
	NH3-N
	0.0005
	/
	0.0005

	
	TP
	0.0001
	/
	0.0001

	
	TN
	0.0016
	/
	0.0038

	废气
	颗粒物
	0.03
	/
	0.0466

	
	非甲烷总烃
	0.0035
	/
	0.004

	注：①现有项目排污许可证类型为登记管理，未给出许可排放量，因此本次评价按照环评批复量作为许可排放量。


三、现有项目存在的问题及整改措施
表2-12       现有项目存在问题及整改措施
	序号
	存在问题
	整改措施

	1
	现有工程有机废气经“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理，根据《国家污染防治技术指导目录（2024年），限制类和淘汰类》，UV光催化氧化是失效治理措施。
	对现有工程废气处理装置进行升级改造，将“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”改造为“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”


四、“以新带老”减排量
[bookmark: OLE_LINK42]现有工程中涂胶工序产生的非甲烷总烃废气通过密闭管道负压收集后引入UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理后尾气经1根15m高排气筒P2排放。本项目拟对废气治理设施进行以新带老整改，保证废气污染物的治理效果，将“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”改造为“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”。故现有工程非甲烷总烃通过密闭管道负压收集后引入“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理，处理后尾气经1根15m高的排气筒P2排放。
现有工程废气收集措施未变化，仍为密闭管道负压收集，则现有工程废气处理措施的变动对非甲烷总烃的收集情况不产生影响。2023年5月18日河南中弘国泰检测技术有限公司竣工验收监测报告中涂胶废气产生速率0.0361kg/h，涂胶工序年工作时间为1200h/a，现有工程非甲烷总烃收集量为0.0433t/a。活性炭对有机废气的设计去除效率（即吸附率）取95%，催化燃烧对活性炭吸附后脱附的有机废气的设计去除效率取99%。设计吸附风量为15000m3/h，脱附风量为1000m3/h，脱附时间为120h/a。因此待以新代老改造完成后现有工程废气产生及排放情况见下表。
表2-13        现有工程改造后废气产生及排放情况
	污染因子
	产生情况
	活性炭吸附后排放情况
	脱附情况
	催化燃烧后排放情况

	
	收集量(t/a)
	速率(kg/h)
	浓度(mg/m3)
	排放量(t/a)
	速率(kg/h)
	脱附量(t/a)
	速率(kg/h)
	排放量(t/a)
	速率(kg/h)

	非甲烷总烃
	0.0433
	0.0361
	2.4
	0.0022
	0.0018
	0.0412 
	0.3430
	0.0004
	0.0034


催化燃烧装置开启时，各污染物的排放浓度见下表。
表2-14         现有工程改造后废气排放情况一览表
	污染因子
	排放情况

	
	排放量(t/a)
	速率(kg/h)
	仅吸附时排放浓度(mg/m3)
	最大排放浓度*(mg/m3)

	
	活性炭吸附后
	催化燃烧后
	合计
	活性炭吸附后
	催化燃烧后
	合计
	
	

	非甲烷总烃
	0.0022
	0.0004
	0.0026
	0.0018
	0.0034
	0.0052
	0.12
	0.33

	注*：最大排放浓度为吸附、脱附同时工作时的排放浓度。


以新带老改造完成后现有工程非甲烷总烃排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃排放浓度为120mg/m3、排放速率10kg/h（15m排气筒）的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件1中其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3限值要求。
综上，现有项目污染物以新带老削减情况见下表：
表2-15      现有项目污染物以新带老削减情况一览表      单位：t/a
	污染物
	以新代老改造前实际排放量
	以新代老改造后排放量
	以新代老削减量

	废气
	非甲烷总烃
	0.0035
	0.0026
	0.0009 


















三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下：
1、环境空气质量现状
根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）（过渡阶段）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2024年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。
表3-1                 区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/(μg/m3)
	标准值/(μg/m3)
	占标率/%
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	82
	60
	136.7
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	49
	30
	163.3
	超标

	SO2
	年平均质量浓度
	8
	60
	13.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	27
	40
	67.5
	达标

	CO
	第95百分位浓度
	1.3mg/m3
	4 mg/m3
	32.5
	达标

	O3
	第90百分位浓度
	183
	160
	114.4
	超标


由上表可知，其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）（过渡阶段）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。
目前，新乡市正在实施《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办〔2026〕1号）、《新乡市2026年蓝天保卫战实施方案》（新环委办〔2026〕18号）、《新乡市人民政府关于印发新乡市空气质量持续改善实施方案的通知》（新政文〔2024〕92号）、《新乡市推动生态环境质量稳定向好三年行动计划（2023年—2025年）》、《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2023〕73号）、《新乡市减少挥发性有机物排放预防2024年夏季臭氧污染工作方案》（新环委办〔2024〕18号）等一系列措施，实施这些方案将不断改善区域大气环境质量。
2、地表水环境质量现状
本项目生活污水经化粪池处理后进入新乡市小尚庄污水处理厂进一步处理，之后排入卫河。根据《新乡市生态环境局关于下达2025年地表水环境质量目标的函》，卫河皇甫断面属于新乡市市控责任目标断面，2025年目标为III类水体标准。根据新乡市地表水环境责任目标断面水质周报数据，卫河皇甫断面2026年4月监测数据月均值详见下表。
表3-2        卫河皇甫断面2026年4月监测数据       单位：mg/L
	监测因子
	高锰酸盐指数
	氨氮
	TP

	监测数据
	5.1
	0.89
	0.167

	断面标准
	6
	1.0
	0.2

	达标情况
	达标
	达标
	达标


由上表可知，高锰酸盐指数、氨氮、TP浓度均达标。
3、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。
4、地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。
5、生态环境现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区新乡市奇宏电子有限公司院内，用地范围内不含生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。

	环境
保护
目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500米内不存在大气环境保护目标，50米范围内不存在声环境保护目标，500米范围内不存在地下水环境保护目标。本项目位于新乡市凤泉区新乡市新能源电池专业园区新乡市奇宏电子有限公司院内，属于新乡市新能源电池专业园区，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此本项目不涉及环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	表3-3              污染物排放标准
	污染物
	标准名称
	污染因子
	标准限值

	废气
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2
	非甲烷总烃
	有组织
	120mg/m3、10kg/h（15m高排气筒）

	
	
	
	无组织
	4.0mg/m3

	
	
	颗粒物
	有组织
	120mg/m3、3.5kg/h（15m高排气筒）

	
	
	
	无组织
	1.0mg/m3

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
	噪声
	昼间60dB(A)、夜间50dB(A)

	固废
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求

	
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）


除上表执行标准外，企业需满足以下文件相关要求：
[bookmark: OLE_LINK10]非甲烷总烃需满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉VOCs企业NMHC有组织排放浓度30mg/m3的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2-其他企业边界非甲烷总烃2mg/m3的限值要求。颗粒物需满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业有组织10mg/m3、无组织0.5mg/m3排放限值要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉颗粒物企业有组织排放浓度10mg/m3的限值要求。






	总量
控制
指标
	根据《新乡市生态环境局关于转发〈河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知〉的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量及替代方案。
本项目建成后污染物排放情况见下表。
表3-4       本项目建成后全厂污染物排放情况一览表      单位：t/a
	污染物
	现有工程
	本工程
排放量
	以新代老削减量
	全厂排
放总量
	排放增减量

	
	实际排放量
	允许排放量
	
	
	
	

	废气
	颗粒物
	0.03
	0.0466
	0.2577
	/
	0.2877
	+0.2577

	
	非甲烷总烃
	0.0035
	0.004
	0.1762
	0.0009
	0.1788
	+0.1753

	废水
	COD
	0.0053
	0.0101
	/
	/
	0.0053
	/

	
	氨氮
	0.0005
	0.0005
	/
	/
	0.0005
	/

	
	TP
	0.0001
	0.0001
	/
	/
	0.0001
	/

	
	TN
	0.0016
	0.0038
	/
	/
	0.0016
	/


本项目属于扩建项目，本项目污染物排放量为颗粒物0.2577t/a、非甲烷总烃0.1762t/a，现有工程以新代老削减量为VOCs 0.009t/a。本项目建成后全厂新增污染物排放量为颗粒物0.2577t/a、VOCs0.1753t/a，大气污染物需双倍替代，所需的替代量为颗粒物0.5154t/a、VOCs0.3506t/a，颗粒物来自新乡市天益钙业有限公司关停淘汰形成的4.52吨，VOCs来自河南富拓光电科技有限公司关停淘汰形成的2.8379吨。










四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目在现有厂房内建设，不存在构筑物的建设，施工期主要工作为设备的安装，设备安装主要是人工组装。施工期主要污染为施工噪声和工人生活污水，全部施工均在现有车间内，经厂房隔音和距离衰减后施工噪声对周边环境影响不大；生活污水经厂区现有化粪池处理后进入小尚庄污水处理厂。项目施工时间短暂，随着施工期的结束，施工影响也随之消失。

	营运
期环
境影
响和
保护
措施
	营运期环境影响分析：
营运期污染因素主要有废气、噪声、固废，具体内容详见以下分析。
一、废水
本项目无生产废水产生，员工全部从现有工程内调剂，不新增员工，不涉及废水。
二、废气
1、有组织废气
（1）焊接粉尘
本项目自动装配线上通过激光焊接工艺将铝片、电镀后的钢片和密封圈进行装配，激光焊接机焊接工序会产生焊接烟尘。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018），本项目激光焊接工序所用原材料性状及设备与现有项目完全一致，生产工艺完全一致，故类比现有工程焊接烟尘产生量为原材料使用量的0.1%。本项目钢带使用量为3300t/a，铝带使用量为1500t/a，钢带边角料产生量为原材料的20%，铝带边角料产生量为原材料的15%，则需要焊接的原材料量为3915t/a，焊接烟尘产生量为3.915t/a。本项目依托现有自动装配线进行生产，项目建成后激光焊接工序年工作时间为2400小时。
评价提出，本项目焊接烟尘经集气罩收集后引入现有袋式除尘器装置处理，尾气经现有15m高排气筒P1排放。企业设计排气筒P1配套污染治理设施处置能力为10000m3/h，实测袋式除尘器处理效率为96%，集气罩收集效率取95%，本项目焊接废气产生及排放情况如下：
表4-1         仅本项目生产时焊接烟尘产生及排放情况
	污染物
	产生量（t/a）
	收集量（t/a）
	产生速率(kg/h)
	时间(h/a)
	风量(m3/h)
	排放量（t/a）
	排放速率(kg/h)
	排放浓度(mg/m3)

	颗粒物
	3.915
	3.7193
	1.550 
	2400
	10000
	0.0620 
	0.026 
	2.58 


[bookmark: OLE_LINK44]由上表可知，仅本项目生产时，焊接烟尘经袋式除尘器处理后颗粒物有组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉PM企业颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的限值要求。
本项目与现有项目的焊接烟尘均通过集气罩收集，并引入现有袋式除尘器装置进行处理，本项目建成后全厂焊接烟尘产生及排放情况见下表。
表4-2          全厂焊接烟尘产生及排放情况一览表
	项目
	风机风量(m3/h)
	处理措施
	排放情况

	
	
	
	排放量(t/a)
	排放速率(kg/h)
	排放浓度(mg/m3)

	本项目
	10000
	袋式除尘器
	0.062 
	0.026 
	5.1

	现有工程
	
	
	0.03
	0.025
	


[bookmark: OLE_LINK114]由上表可知，本项目建成后，全厂焊接烟尘有组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉PM企业颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的限值要求。
（2）涂胶废气
①废气产生情况
本项目采用涂胶机对密封圈进行注射涂胶，胶圈晾干后进入自动装配线进行组装。本项目涂胶工序会产生少量有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。根据企业提供HLI-T10A型电池密封胶检测报告（附件3），HLI-T10A型电池密封胶中挥发分含量约为32.9%，本项目HLI-T10A型电池密封胶用量为9t/a，原料中的溶剂在涂胶过程按全部挥发计，则涂胶工序非甲总烃产生量为2.961t/a，涂胶工序工作时间为1200h/a。
②废气工艺介绍
本项目使用“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置废气走向示意图如下：

图4-1  活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置废气走向图
有机废气先进入活性炭吸附床进行吸附，经处理后的洁净气体经过15m排气筒排放。本项目催化燃烧装置共设2个活性炭床，一套用于脱附，一套用于吸附，气流走向见上图废气走向图红色走向。
活性炭经过吸附运行大约20天达到饱和，启动系统的脱附-催化燃烧过程（见上图绿色走向），达到饱和状态的吸附床停止吸附，通过阀门切换进入脱附状态，原用于脱附的活性炭床开启吸附模式，交替进行。
脱附状态通过热气流将原来已经吸附在活性炭表面的有机废气脱附出来，并经过催化燃烧反应转化生成CO2和水蒸气等无害物质，并放出热量。反应产生的部分热废气经过热交换部分回用到脱附气流中进行脱附，其余废气经排气筒排放。脱附的设计风量为1000m3/h，燃烧温度大于300℃，使用电加热。每次催化燃烧的设计时间为8h。
③本项目有机废气排放情况
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK6]评价提出，本项目涂胶工序产生的非甲烷总烃废气经密闭管道收集后引入“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理，尾气经现有15m高排气筒P2排放。密闭管道负压效率以100%计，设计风量为15000m3/h，收集后的废气先进入活性炭吸收模块对有机废气进行治理，定期脱附-催化燃烧。活性炭对有机废气的设计去除效率（即吸附率）为95%，催化燃烧对活性炭吸附后脱附的有机废气的设计去除效率为99%。活性炭吸附后废气和催化燃烧后废气经同1根15m排气筒排放，因此本项目取催化燃烧装置开启时的排放情况进行分析。脱附的设计风量为1000m3/h。设计风量共计16000m3/h，脱附120h/a。本项目废气产生及排放情况见下表。
表4-3           本项目涂胶废气产排情况一览表
	污染因子
	产生情况
	活性炭吸附后排放情况
	脱附情况
	催化燃烧后排放情况

	
	产生量(t/a)
	收集量(t/a)
	速率(kg/h)
	浓度(mg/m3)
	排放量(t/a)
	速率(kg/h)
	脱附量(t/a)
	速率(kg/h)
	排放量(t/a)
	速率(kg/h)

	非甲烷总烃
	2.9610
	2.9610
	2.4675
	164.5
	0.1481
	0.1234
	2.8130 
	23.4413
	0.0281
	0.2344


催化燃烧装置开启时，各污染物的排放浓度见下表。
表4-4        本项目涂胶工序有机废气排放情况一览表
	污染因子
	排放情况

	
	排放量(t/a)
	速率(kg/h)
	仅吸附时排放浓度(mg/m3)
	最大排放浓度*(mg/m3)

	
	活性炭吸附后
	催化燃烧后
	合计
	活性炭吸附后
	催化燃烧后
	合计
	
	

	非甲烷总烃
	0.1481
	0.0281
	0.1762
	0.1234
	0.2344
	0.3578
	8.2
	22.4

	注*：最大排放浓度为吸附、脱附同时工作时的排放浓度。


[bookmark: OLE_LINK158]本项目非甲烷总烃经处理后排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m高排气筒）的标准要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉VOCs企业NMHC有组织排放浓度30mg/m3和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1-其他企业非甲烷总烃80mg/m3（70%去除效率）的限值要求。
④全厂有机废气排放情况
本公司计划淘汰现有的低效废气治理设施，拟拆除原UV光氧催化装置+活性炭吸附装置，新建1套活性炭吸附/脱附-催化燃烧一体化处理装置，现有项目涂胶废气将引至活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理。
以新代老改造后全厂涂胶工序设计风机风量为15000m3/h，脱附120h/a，脱附的设计风量为1000m3/h，以新代老改造后设计风机总风量为16000m3/h。因此待以新代老改造完成后全厂涂胶废气产生及排放情况见下表。
表4-5         全厂VOCs废气的产生及排放情况一览表
	项目
	风机风量(m3/h)
	处理措施
	排放情况

	
	
	
	排放量(t/a)
	排放速率(kg/h)
	排放浓度(mg/m3)

	本项目
	16000
	活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m高排气筒P2
	0.1762
	0.3578
	22.6

	现有工程
	
	
	0.0026
	0.0045
	


由上表可知，本项目建成后全厂排气筒P2非甲烷总烃排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m高排气筒）的标准要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉VOCs企业NMHC有组织排放浓度30mg/m3和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1-其他企业非甲烷总烃80mg/m3（70%去除效率）的限值要求。
2、无组织废气
本项目焊接烟尘产生量为3.915t/a，集气罩收集效率为95%，则颗粒物无组织产生量为0.1957t/a，排放速率为0.0816kg/h。评价要求，企业加强设备密闭，保证废气收集效率，尽量减少无组织排放，保证颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织颗粒物排放浓度1.0mg/m3的标准要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界无组织0.5mg/m3的限值要求。
3、非正常排放分析
项目产生的非正常排放主要是污染物排放控制措施达不到应有效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则按照污染物治理措施处理效率为0时的情况进行分析。事故排放时间最长为15分钟。
非正常排放具体参数见下表。
[bookmark: OLE_LINK62]表4-6                  非正常排放参数表
	排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率/（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	非正常排放量/（kg/a）
	采取措施

	袋式除尘器
	废气措施故障
	颗粒物
	1.550 
	0.25
	1
	0.3874
	产生废气的工序及时停止运行，并对环保设施进行检修

	活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置
	
	非甲烷总烃
	2.4675
	
	
	0.6169
	


4、大气污染防治措施分析
本项目属于铸造及其他金属制品项目，参照《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）表A.1废气防治可行技术参考表，颗粒物废气的污染防治可行技术为“袋式除尘器、旋风除尘器等”，本项目焊接烟尘采用袋式除尘器装置处理属于可行技术，满足要求；有机废气的污染防治可行技术为“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置、催化燃烧装置、碳吸附等”，本项目涂胶废气采用活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理属于可行技术，满足要求。
有机废气处理效果：
本项目有机废气治理设施由活性炭吸附床、催化燃烧室、电加热箱、热交换器等组成，催化燃烧室采用以氧化铝蜂窝状为载体的铂催化剂。根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013）中相关规定，催化燃烧装置的净化效率不得低于97%，本项目设计处理效率为99%。
活性炭处理的有机废气量为非甲烷总烃2.813t/a，根据相关资料，1t的活性炭可吸附300kg有机废气，则单床活性炭填充量0.627t活性炭可吸附0.1881t废气，经多次脱附后吸附能力逐渐降低，当低于50%时更换活性炭。根据相关资料，活性炭每次吸附-脱附会导致5%左右的能力失活，因此再生15次左右后需要更换活性炭，更换时活性炭吸附能力为0.0941t废气，活性炭装置每1年更换一次，年更换量1.4422t。
本项目“吸附浓缩-催化燃烧”装置在活性炭更换前脱附非甲烷总烃的产生量约为0.0941t，脱附风机风量为1000m3/h，每次脱附需要8h，故脱附时，非甲烷总烃的最小排放浓度为11756mg/m3，大于“吸附浓缩-催化燃烧”装置的最低催化燃烧浓度（300mg/m3），可以进行催化燃烧。综上所述，本项目采用“吸附浓缩-催化燃烧”装置处理有机废气的措施可行。评价要求建设单位建成后采用颗粒状、柱状等活性碳吸附时，选择碘值不低于800毫克/克的活性炭；采用蜂窝状活性炭吸附的，建议选择与碘值800毫克/克的颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。
5、大气环境影响分析
项目所在区域属于空气环境质量不达标区，项目产生的大气污染物通过削减区域现有污染源排放量进行替代。项目厂区500m范围内不存在大气环境保护目标。在项目大气污染物非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织非甲烷总烃排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m高排气筒）的标准要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉VOCs企业NMHC有组织排放浓度30mg/m3和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1-其他企业非甲烷总烃80mg/m3（70%去除效率）的限值要求。颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉PM企业颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的限值要求下，通过区域削减和污染物扩散，不会对周边环境造成明显影响。
综上所述，评价认为项目建成运行过程中对周围大气环境影响可以接受。
6、废气排放量汇总
①有组织排放核算
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK75]表4-7            大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	1
	排气筒P1
	颗粒物
	2.58 
	0.026 
	0.0620 

	2
	排气筒P2
	非甲烷总烃
	22.4
	0.3578
	0.1762


②无组织排放核算
本项目无组织大气污染物排放量核算见下表。
[bookmark: OLE_LINK74]表4-8            大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染
防治措施
	排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/
（mg/m3）
	

	1
	生产车间
	颗粒物
	密闭车间
	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）
	0.5
	0.1957


③大气污染物总年排放量核算
本项目大气污染物年排放量核算见下表。
表4-9            大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	颗粒物
	0.2577 

	2
	非甲烷总烃
	0.1762


7、污染物排放口基本情况
本项目污染物排放口基本情况见下表：
表4-10               污染物排放口基本情况表
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标
	排气筒高度m
	排气筒出口内径m
	排气温度℃
	排放口类型

	P1
	颗粒物废气排气筒
	颗粒物
	经度：113.872890508°
纬度：35.381539143°
	15
	0.4
	常温
	一般排放口

	P2
	有机废气排气筒
	非甲烷总烃
	经度：113.872793949°
纬度：35.381560601°
	15
	0.4
	45
	一般排放口


8、全厂废气污染物排放“三笔账”情况
本项目建成后全厂废气污染物排放“三笔账”情况见下表：
表4-11          全厂污染物排放“三笔账”一览表         单位：t/a
	污染物
	现有工程
	本工程排放量
	以新带老削减量
	全厂排放总量
	排放增减量

	
	实际排放量
	允许排放量
	
	
	
	

	废气
	颗粒物
	0.03
	0.0466
	0.2577 
	/
	0.2877 
	+0.2577 

	
	非甲烷总烃
	0.0035
	0.004
	0.1762
	0.0009
	0.1788 
	+0.1753


[bookmark: OLE_LINK78]9、监测要求
经查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为排污许可登记管理，根据生态环境部《关于印发<固定污染源排污登记工作指南（试行）>的通知》，该通知明确了排污单位登记内容，对登记管理排污单位不做台帐管理、自行监测和执行报告等要求，因此本项目无需进行自行监测。
三、噪声
1、噪声情况
本项目新增高噪声设备为涂胶机及设备风机，声源强度为75dB（A）~90dB（A），声源强度及治理效果见下表。














	表4-10                       工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声压级/dB(A)
	距声源距离/m
	
	

	1
	风机
	109
	70
	1
	90
	1
	基础减振、隔声罩
	连续运行

	注：风机经基础减振及增加隔声罩后声压级可降低至70dB(A)。


[bookmark: OLE_LINK77]表4-11                项目主要噪声源强及治理效果一览表                                        单位：dB（A）
	序号
	建筑物名称
	声源
名称
	台数（台）
	（声压级/距声源距离）/（[dB（A）]/m）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	叠加后室内边界声压级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB/dB（A）
	建筑物外距离/m

	1
	生产车间
	涂胶机
	40
	75/1
	基础减振，厂房隔声
	71
	111
	6
	东3
	61.5
	连续
	20
	55.5
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西81
	32.9
	
	
	26.9
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南12
	49.4
	
	
	43.4
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北12
	49.4
	
	
	43.4
	1


2、预测计算
①高噪声源衰减分析方法
设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）：
当r≤a/π，噪声传播途径中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减；
当a/π≤r≤b/π时，声源面可近似退化为线源，声压级计算公式为：
[image: ]
当r＞b/π时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为：
[image: ]
式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]；
L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]；
r——关心点距噪声源距离，m；
r0——距噪声源距离，r0取1m。
预测时，根据判定结果，采取合适公式进行预测。
②室内声源等效室外声源声功率计算
[image: ]噪声声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出：

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
③噪声源叠加影响分析方法
[image: ]

式中：L——总声压级，[dB(A)]；
Li——第i个声源的声压级，[dB(A)]；
n——声源数量。
④户外声传播衰减计算公式
[image: ]
式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；
DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；
Aba——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
3、厂界噪声达标情况
根据本工程噪声源在厂区的分布和源强，以及其与四周厂界的距离及建筑物的衰减状况，计算出各声源对四周厂界的噪声贡献值，结果见下表。
表4-12                                   噪声预测值结果一览表 
	预测点
	主要噪声源
	昼间治理后噪声值dB(A)
	夜间治理后噪声值dB(A)
	距厂界/敏感点的距离m
	昼间距离衰减
	夜间距离衰减
	昼间贡献值dB(A)
	夜间贡献值dB(A)

	东厂界
	风机
	70
	70
	10
	50
	50
	50.6
	50.6

	
	生产车间
	55.5
	55.5
	5
	41.5
	41.5
	
	

	西厂界
	风机
	70
	70
	108
	29.3
	29.3
	[bookmark: OLE_LINK7]29.3
	29.3

	
	生产车间
	26.9
	26.9
	29
	0
	0
	
	

	南厂界
	风机
	70
	70
	64
	33.9
	33.9
	33.9
	33.9

	
	生产车间
	43.4
	43.4
	39
	11.6
	11.6
	
	

	北厂界
	风机
	70
	70
	5
	56
	56
	56
	56

	
	生产车间
	43.4
	43.4
	6
	27.8
	27.8
	
	


由上表可以看出，工程完成后，项目生产期间全厂高噪声设备经基础减振、厂房隔声等措施治理后，项目厂区四周噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求，对四周环境影响较小。
4、监测要求
经查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为排污许可登记管理，根据生态环境部《关于印发<固定污染源排污登记工作指南（试行）>的通知》，该通知明确了排污单位登记内容，对登记管理排污单位不做台帐管理、自行监测和执行报告等要求，因此本项目无需进行自行监测。









	
	四、固废
本项目营运期一般固废主要为冲压产生的废边角料、质检工序产生的不合格品、袋式除尘器产生的收集粉尘。危险废物主要为有机废气处理处理设施产生的废活性炭和废催化剂、涂胶工序产生的废胶桶、冲压工序产生的废乳化油。
1、一般固废
（1）废边角料
本项目冲压工序会产生废边角料，类比现有工程统计数据，钢带边角料产生量为原材料的20%，铝带边角料产生量为原材料的15%，本项目钢带使用量为3300t/a，铝带使用量为1500t/a，废边角料产生量约为885t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售。
（2）不合格品
本项目质检工段会产生不合格电池盖帽，类比现有工程统计数据，本项目不合格电池盖帽产生量约为10t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售。
（3）收集粉尘
由对废气污染物的分析可知，本项目除尘器收集到的粉尘量约为3.6573t/a。评价提出，收集后于一般固废间暂存，定期外售。
2、危险废物
（1）废乳化油
冲压设备需要使用一定量的乳化油用于设备润滑，乳化油可循环使用，但考虑长时间使用会变质，需定期清理，废乳化油产生量为1.6t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，项目产生的废乳化油属于危险废物，废物类别为“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，来源于“非特定行业”，废物代码为900-006-09“使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”。废乳化油采用专用密闭容器收集后于危废贮存库暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。
（2）废胶桶
本工程所用HLI-T10A型电池密封胶为20kg/桶，本项目用胶量9t/a，则产生的废包装桶约为450个，单个桶的质量约为0.25kg，则废包装桶产生量为0.1125t/a。经查阅《国家危险废物名录（2025年版）》，废胶桶属于HW49其他废物中“900-041-49”含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。评价提出，废胶桶采用专用密闭容器收集后于危废贮存库暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。
（3）废活性炭
本项目活性炭吸附/脱附装置需定期更换活性炭，根据废气污染物工程分析，本工程废活性炭产生总量为1.4422t/a（含不能脱附的有机物）。经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭沾染有机废气，属于HW49其他废物中的“900-039-49”烟气、VOCS治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭。评价提出，废活性炭采用专用密闭容器收集后于危废贮存库暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。
（4）废催化剂
本项目催化燃烧装置在运行使用过程中，需要更换催化剂，约5年更换一次，每次更换量约0.02t。经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废催化剂属于HW49其他废物中“900-041-49”含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。评价提出，废催化剂采用专用密闭容器收集后于危废贮存库暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。
综上所述，本项目固废产生情况汇总表如下：
表4-13                固体废物详情一览表
	产生环节
	固废名称
	固废性质
	产生量（t/a）
	处理措施

	冲压
	废边角料
	一般固废
	885
	一般固废暂存间暂存，定期出售

	质检
	不合格品
	一般固废
	10
	

	袋式除尘器
	收集粉尘
	一般固废
	3.6573
	

	冲压
	废乳化油
	危险废物
	[bookmark: OLE_LINK51]1.6
	集中收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置

	涂胶
	废胶桶
	危险废物
	0.1125
	

	有机废气治理设施
	废催化剂
	危险废物
	1.4422
	

	
	废活性炭
	危险废物
	0.02t/5a
	





表4-14               一般固体废物汇总表
	排放源
	固废名称
	类别代码
	固废性质
	产生量（t/a）
	处理措施

	冲压
	废边角料
	900-001-S17
	一般固废
	885
	一般固废暂存间暂存，定期出售

	质检
	不合格品
	900-099-S59
	一般固废
	10
	

	袋式除尘器
	收集粉尘
	900-099-S59
	一般固废
	3.6573
	


表4-15               一般固体废物汇总表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量(t/a)
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险
特性
	处置措施

	1
	废乳化油
	HW09
	900-006-09
	1.6
	冲压
	液态
	有机溶剂
	有机溶剂
	3个月
	T，I
	集中收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处理

	2
	废胶桶
	HW49
	900-041-49
	0.1125
	涂胶
	固态
	废胶
	有机物
	1个月
	T/In
	

	3
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	3.8
	废气治理
	固态
	废活性炭
	有机物
	1年
	T
	

	4
	废催化剂
	HW49
	900-041-49
	0.02t/5a
	
	固态
	铂金属
	贵金属
	5年
	T/In
	


表4-16               一般固体废物汇总表
	序号
	贮存场所(设施)名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地
面积
	贮存方式
	贮存
周期

	1
	危废贮存库
	废乳化油
	HW09
	900-006-09
	厂区内
	10m2
	专用密闭容器储存
	1个月

	2
	
	废胶桶
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	1个月

	3
	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	
	
	
	3个月

	4
	
	废催化剂
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	3个月


3、固废暂存措施
为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置一般固废暂存间和危废贮存库，对项目固废实现分类存放。
现有工程已建设一般固废暂存间1间，地面已进行硬化，有防渗漏、防雨淋、防扬尘措施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。本项目一般固体废物产生总量为898.6573t/a，现有一般固废暂存间为20m2，能够满足本项目一般固体废物的暂存需求。因此，本项目依托现有一般固废暂存间措施可行。
现有工程已建设危险贮存库1间，地面已进行硬化，有防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物产生与贮存均在厂区内，生产车间地面、运输线路和危废贮存库均采取硬化和防腐防渗措施，危险废物从生产工艺环节运输到贮存场所的过程中一旦产生散落、泄漏，可以将其用铜铲铲起，倒入专用桶或池内，存于危废贮存库，可以将影响控制在厂区内，不会对周围环境产生不利影响。本项目危险废物产生总量为5.5125t/a，现有危险贮存库为10m2，能够满足本项目危险废物的暂存需求。因此，本项目依托现有危险贮存库措施可行。
4、环境管理要求
本项目要求企业按照评价指南和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，对危险废物内部转运采取以下措施：
①危险废物从厂区内产生环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。
②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。
企业的一般固废暂存间和危废暂存间需要满足以下要求：
①一般固废暂存间的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。
②危险废物容器内应留一定空间。
③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。
④危险废物产生者须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。
⑤危险废物暂存间应设立危险废物标志，应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志。形状：长方形；颜色：醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）；标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）；危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大；所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。
⑥各危险废物定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》有关规定执行。
五、地下水、土壤
本项目污水处理站已做好防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，不再进行地下水、土壤环境影响分析。
六、环境风险
经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，本项目所用原辅材料均不属于附录中列出的各类物质。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需进行环境风险评价。



















[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	 (
内容
)

 (
要素
)

	污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	焊接
	颗粒物
	集气罩+袋式除尘器（依托现有）+15m排气筒P1（依托现有）
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准要求、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉PM企业颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的限值要求

	
	涂胶
	非甲烷总烃
	活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置（新建）+15m排气筒P2（依托现有）
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织非甲烷总烃排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m高排气筒）的标准要求，《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉VOCs企业NMHC有组织排放浓度30mg/m3的限值要求

	
	无组织废气
	非甲烷总烃
	车间密闭、加强设备密闭，保证废气收集效率，尽量减少无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织颗粒物排放浓度1.0mg/m3的标准要求、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界无组织0.5mg/m3的限值要求

	
	
	颗粒物
	
	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2-其他企业边界非甲烷总烃2mg/m3的限值要求

	声环境
	涂胶机
	噪声
	基础减振、厂房隔声等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	冲压
	废边角料
	依托现有1座一般固废暂存间（20m2）
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求

	
	质检
	不合格品
	
	

	
	袋式除尘器
	收集粉尘
	
	

	
	冲压
	废乳化油
	依托现有1座危废贮存库（10m2）
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等环境保护要求

	
	涂胶
	废胶桶
	
	

	
	有机废气治理设施
	废催化剂
	
	

	
	
	废活性炭
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	危险废物位于危废贮存库内，均采用密闭容器包装，并置于托盘上，确保不渗漏。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	/

	其他环境
管理要求
	按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求安装相关环保监控、监测设备。

	
	1.本项目不涉及厂内运输车辆；
2.本项目不新增厂内非道路移动机械，依托现有1辆新能源叉车。

	
	经查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为排污许可登记管理，根据生态环境部《关于印发<固定污染源排污登记工作指南（试行）>的通知》，该通知明确了排污单位登记内容，对登记管理排污单位不做台帐管理、自行监测和执行报告等要求，因此本项目无需进行自行监测。





































[image: ]六、结论
	新乡市奇宏电子有限公司年产50亿只电池盖帽扩建项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。

河南蓝天环境工程有限公司
2026年8月



建设项目污染物排放量汇总表
	      项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废水
	COD
	0.0053
	0.0101
	/
	/
	/
	0.0053
	/

	
	氨氮
	0.0005
	0.0005
	/
	/
	/
	0.0005
	/

	
	TP
	0.0001
	0.0001
	/
	/
	/
	0.0001
	/

	
	TN
	0.0016
	0.0038
	/
	/
	/
	0.0016
	/

	废气
	颗粒物
	0.03
	0.0466
	/
	0.2577 
	/
	[bookmark: OLE_LINK117]0.2877 
	+0.2577 

	
	非甲烷总烃
	0.0035
	0.004
	/
	0.1762 
	0.0009 
	0.1788 
	+0.1753 

	一般固体废物
	废边角料
	177
	177
	/
	885
	/
	1062
	+885

	
	不合格品
	2
	2
	/
	10
	/
	12
	+10

	
	收集粉尘
	0.7
	/
	/
	3.6573
	/
	4.3573
	+3.6573

	危险废物
	废乳化油
	0.32
	/
	/
	1.6
	/
	1.92
	+1.6

	
	废胶桶
	0.03
	0.045
	/
	0.1125
	/
	0.1425
	+0.1125

	
	废催化剂
	/
	/
	/
	0.02t/5a
	/
	0.02t/5a
	+0.02t/5a

	
	废活性炭
	0.0133
	0.02
	/
	1.4422
	0.0133
	1.4422
	+1.4422

	
	废催化板
	0.03
	0.03
	/
	/
	0.03
	/
	-0.03

	
	废紫外灯管
	0.003
	0.003
	/
	/
	0.003
	/
	-0.003

	
	废清洗剂
	0.75
	0.75
	/
	/
	/
	0.75
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
—  93  —
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本项目
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附图一  本项目地理位置图
 (
项目选址
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中度可信度描述已自动生成]
附图二-1   规划位置图
 (
项目选址
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附图二-2   规划功能分区位置图



附图三-1    厂区平面布局图




附图三-2    厂区生产车间一楼平面布局图




附图三-3    厂区生产车间二楼平面布局图

[image: ]
附图四    本项目四周环境图
[image: 城市的地图

AI 生成的内容可能不正确。]
附图五   生态环境保护目标分布及位置关系图
	
	



附图六  工程师现场踏勘照片
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新乡市天益钙业有限公司
关停淘汰减排情况说明

新乡市天益钙业有限公司位于新乡市凤泉区，属于C3012石灰和石膏制造行业，年产氢氧化钙20万吨，企业于2026年6月日日关停并注销了排污许可。
[image: 天益钙业关停证明02]
[image: 天益钙业关停证明01]
一、产污系数
企业颗粒物产污产污环节主要为破碎、筛分工序，产污系数参照《3099 其他非金属矿物制品制造行业》系数手册，破碎工序取1.13千克/吨产品、筛分工序取1.13千克/吨产品，使用袋式除尘器，治理效率取99%。
[image: ]
[image: ]
二、产业结构调整后减排量
颗粒物减排量以200000*（1.13+1.13）/1000*(1-99%)计算为4.52吨。
[image: ]
[image: ] [image: ]


河南富拓光电科技有限公司
关停淘汰减排情况说明

河南富拓光电科技有限公司位于新乡市凤泉区，属于塑料薄膜制造业，年产1500万平方米电子光学膜、片材料，企业于2026年3月6日关停并注销了排污许可。
一、产污系数
企业VOCs产污系数为2.5千克/吨产品，废气由集气罩收集后经RTO处理，收集效率取30%，治理效率取90%。
[image: ]
企业原辅料用量合计1556吨。
[image: ]
二、减排量
企业关停后，VOCs减排量以1556*2.5*（1-30%*90%）/1000计算为2.8397吨。
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